철근콘크리트 벤치플룸관Ⅲ종 (KS F 4010)
◎ 벤치플룸Ⅲ종
호칭	규격				물품 식별 번호
	폭	깊이	두께	중량 (kg)
300C	300	300	70	280	22897534
400C	400	400	80	410	22897535
500C	500	500	90	570	22897536
600C	600	600	95	750	22897537
600B	600	500	90	680	22897538
700	700	600	95	790	22897539
800B	800	700	100	990	22897540
900B	900	800	105	1100	22897541
1000	1000	800	105	1280	22897326
1000C	1000	1000	1050	1500	22897327
1200B	1200	1000	1320	1450	22897328
1500A	1500	1000	1560	2150	22897329
1500B	1500	1200	1575	2450	22897330

철근콘크리트 용배수로관 (SPS-KCIC0002-1955)
◎ 보강수로관
호칭	규격				물품 식별 번호
	폭	깊이	두께	중량 (kg)
400C	400	400	120	720	22897542
500C	500	500	120	880	22897543
600C	600	600	130	1090	22897544
800B	800	700	140	1580	22897545
1000C	1000	1000	155	2160	22897546
1200B	1200	1000	160	2490	23093095
1500A	1500	1000	160	2720	23093096
1500B	1500	1200	160	2990	23093097

◎ 이형수로관 (측구수로관)
호칭	규격				물품 식별 번호
	폭	길이	두께	중량(kg)
300C	300	300	70	430	22897547
400C	400	400	77	620	22897548
500C	500	500	83	870	22897549
600C	600	600	87	1080	22897550
호칭		그레이팅 폭×길이(mm)		그레이팅 두께(mm)
300C		395×1000		50
400C		495×1000		50
500C		595×1000		50
600C		695×1000		75

◎ 이형수로관 (사각수로관Ⅰ종 암거형)
호칭	규격				물품 식별 번호
	폭	길이	두께	중량 (kg)
400C	395	395	120	1100	23093016
500C	495	495	122	1300	23093007
600C	595	595	132	1700	23093008
800B	795	695	142	2300	23093009
1000C	995	995	159	3200	23093010
◎ 이형수로관 (사각수로관Ⅱ종유개형)_ 스틸그레이팅 포함
호칭	규격				물품 식별 번호
	폭	길이	두께	중량 (kg)
400C	395	395	121	1015	23093011
500C	495	495	122	1215	23093012
600C	595	595	131	1605	23093013
800B	795	695	143	2220	23093014
1000C	995	995	158	3095	23093015
호칭		그레이팅 폭×길이(mm)		그레이팅 두께(mm)
건널목 400C		297×985		50
건널목 500C		398×985		50
건널목 600C		398×985		50
건널목 800B		398×985		50
건널목 1000C		398×985		50